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NURİ ŞEKER UŞAK ŞEKER FABRİKASI

Şartname No: 2026T – 31

DÖKME DİLİMLİ KOLONLU RADYATÖR 
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Konu
Fabrikamız Sosyal Tesisleri için kullanılmak üzere dökme dilimli kolonlu 160/500 mm ölçüsünde 800 dilim radyatör temini. (Bkz. Ek1)
2- Teknik Değerler
Isıl güç değerleri 75°C - 65°C değerlerine göre test edilmiş ve 75°C / 65°C kalorifer sisteminde bir dilim radyatörün ortalama ısıl gücü TS EN 442 standardına uygun değerlerde olmalıdır. Döküm radyatörler piyasaya arz hali ile en az 10 barda sızdırmazlık testine tabi tutulmuş olmalıdır. Korozyona karşı dayanıklı ve tercihen perkolon tipinde olmalıdır. Ekte verilen görsele ve ölçülere uygun ve boyanabilir nitelikte olmalıdır. Dökme dilimli radyatörler, ısıtma sistemi rejimine bağlı olarak standart üretimlerde max. 5,0 bar olarak kullanılacaktır.   
Bağlantı ve blok sayıları şu şekilde olacaktır:
- 10’arlı dilimler şeklinde 80 blok olup toplam 800 adet dilim olacaktır. 
- Döküm Radyatör Tapası ve Redüksiyonu: 320 Adet (Her blok için 4 adet)
Her 10’arlı dilim şeklinde olan radyatör bloklarının sağ ve sol olmak üzere 4 tapasında 40 bloğu giriş ve çıkış bağlantı ölçüleri 1 1/4"  /  1/2" , 40 bloğunda ise giriş ve çıkış bağlantı ölçüleri        1 1/4"  /  3/4" olacaktır. 
Projesine göre dilimlerin gruplanmasında kullanılan conta, nipel, tapa ve redüksiyonlar montaj açısından zorunlu bağlantı elemanları olduğundan ayrıca bedel ödenmeyecektir.
3- Standart ve Yönetmelikler
Radyatörler (Isıtıcılar) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, TS EN 442’ye uygun olarak ve ISO 185 e uygun gri dökme demirden CE Uygunluk İşaretli olarak imal edilmiştir olmalıdır.
4- Temin Süresi ve Nakliye
Radyatörlerin fabrikamıza teslim süresi 30 takvim günüdür. Nakliye yükleniciye ait olup teslim yeri Uşak Şeker Fabrikası Malzeme Ambarıdır.
5- Garanti
İmalatçı teslim edilen radyatörü teslim tarihinden başlayarak en az 24 ay süre ile tasarım, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti edecektir.
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EK 1: 

[image: ]Toplam Yükseklik: 583 mm 
	   Anma Ölçüsü: 500 mm 
		   Genişlik: 160 mm 
                 Montaj Kalınlığı: 60 mm
                               Su Hacmi: 0,90 lt
                 Isıtma Yüzeyi:  0,250 m2
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