AFYON İMALAT BİRİMİ (MONTAJ DAHİL) ELEKTRİK TESİSATI VE PANO REVİZYONU ALIM İŞİ
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR MAKİNE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
	İhale Kayıt Numarası
	:
	2026/1300544

	İşin Adı
	:
	Afyon İmalat Birimi (Montaj Dahil) Elektrik Tesisatı Ve Pano Revizyonu Alım İşi

	İhale Türü - Usulü
	:
	Mal Alımı - Açık İhale Usulü

	1 - İdarenin
	
	

	a) Adresi
	:
	ŞEKER MAHALLESİ SİVRİHİSAR 2. CADDE NO : 1 26120 / TEPEBAŞI /ESKİŞEHİR

	b) Telefon ve faks numarası
	:
	02222301344 - 2222305915

	c) Elektronik posta adresi
	:
	eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

	ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
	:
	eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

	2 - İhale konusu malın
	
	

	a) Niteliği, türü ve miktarı
	:
	AFYON İMALAT BİRİMİ (MONTAJ DAHİL) ELEKTRİK TESİSATI VE PANO REVİZYONU ALIM İŞİ

	b) Teslim [yeri / yerleri]
	:
	Afyon Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

	c) Teslim [tarihi / tarihleri]
	:
	Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30(otuz) takvim günü içerisinde ihale konusu malzemeleri hafta içi mesai saatleri dâhilinde Afyon Makina Fabrikası Malzeme Ambarı’na teslim edecektir.

	[bookmark: _GoBack]3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
	
	

	a) Yapılacağı yer
	:
	Eskişehir Makina Fabrikası

	b) Tarihi ve saati
	:
	30.07.2026 - 14:00



	4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

	İş bu sözleşme konusu iş, ceza ve yasaklama ile ilgili hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, sözleşmenin uygulanması sırasında 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre ceza ve yasaklamayı gerektiren hallerin ortaya çıkması halinde bu kanunun ilgili madde hükümleri uygulanır.
- Kullanılacak tüm malzemeler TEDAŞ MYD şartnamelerine ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak seçilecektir.
- Fabrika içerisinde bir adet ana dağıtım panosunun (üç bölmesi boş, diğer üç bölme tadilat yapılacak) ve on adet fabrika içi dağıtım panosunun tadilatı gerçekleştirilecektir. İki adet mevcut aydınlatma panosu ise sökülüp yerine komple işli vaziyette yeni panolar takılacaktır. Ayrıca; ofis katında bulunan bir adet dağıtım panosu sökülecek ve yerine iki adet dağıtım panosu imal edilecektir.
- Ana dağıtım panosu toplam altı bölmeden oluşmakta olup; üç bölmesi tadilat yapılacaktır. Bu üç bölmedeki mevcut tüm açık tip yük ayırıcılar ve termik manyetik şalterler sökülecek ve yerlerine ekte belirtilen projeye uygun olacak şekilde yeni termik manyetik şalterler ve kapalı tipte yük ayırıcılar tesis edilecektir. Ana dağıtım panosunda tadilat sonrasında herhangi bir şekilde açık bir malzeme kalmayacak, kullanılacak tüm malzemeler ve mevcut malzemeler de dahil gerekiyorsa altlarına taban sacı ilave etmek suretiyle yükseltilecek ve pano bölmelerine göğüs sacı imal edilecektir. Göğüs sacı tüm şalt malzemelerini kapatacak sadece şalt malzemelerinin manevra (açma-kapama) bölümleri projede göründüğü gibi açıkta kalacaktır. Göğüs sacı şalt malzemelerinin kapanması gereken bölümlerini tam olarak kapatacaktır. Göğüs sacları en az 2 mm galvanizli sactan imal edilecek ve mevcut panoların renginde statik boya ile boyanmış vaziyette olacaktır. Herhangi bir boşluk vs. olmayacaktır. Şalt malzemelerinin ana baraya ve birbirleri arasına bağlantıları uygun kesitte kablolar yardımı ile yapılacak olup, kabloların tümünde uygun ebatlarda pabuçlar kullanılacaktır. Ayrıca pabuçların açıkta kalan bölümleri daralan makaronlar yardımı ile izole edilecektir.



