AFYON İMALAT BİRİMİ MONTAJ DAHİL DİZEL JENERATÖR TEMİNİ
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR MAKİNE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
	İhale Kayıt Numarası
	:
	2026/1298459

	İşin Adı
	:
	Afyon İmalat Birimi Montaj Dahil Dizel Jeneratör Temini

	İhale Türü - Usulü
	:
	Mal Alımı - Açık İhale Usulü

	1 - İdarenin
	
	

	a) Adresi
	:
	ŞEKER MAHALLESİ SİVRİHİSAR 2. CADDE NO : 1 26120 / TEPEBAŞI /ESKİŞEHİR

	b) Telefon ve faks numarası
	:
	02222301344 - 2222305915

	c) Elektronik posta adresi
	:
	eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

	ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
	:
	turkseker.gov.tr

	2 - İhale konusu malın
	
	

	a) Niteliği, türü ve miktarı
	:
	Afyon İmalat Birimi Montaj Dahil Dizel Jeneratör Temini (1 Adet)

	b) Teslim [yeri / yerleri]
	:
	Afyon Makina Fabrikası

	c) Teslim [tarihi / tarihleri]
	:
	30 gün

	3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
	
	

	a) Yapılacağı yer
	:
	Eskişehir Makina Fabrikası

	b) Tarihi ve saati
	:
	30.07.2026 - 10:30



	4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

	 
-Bu idari şartname konusu ihale, ceza ve yasaklama ile ilgili hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. İhalenin yapılması, sözleşmenin imzalanması ya da sözleşmenin uygulanması sırasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümlerine göre ceza ve yasaklamayı gerektiren hallerin ortaya çıkması halinde bu kanunların ilgili madde hükümleri uygulanır.
*Yüklenici firma tarafından jeneratör ile ilgili gerekli tüm projeler hazırlanarak, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ.(OEDAŞ)'ye onaylatılacak ve akabinde OEDAŞ’a geçici kabul başvurusunda bulunacaktır.
*Jeneratör tesisinin OEDAŞ tarafından geçici kabulü yapılmadan, jeneratör tesisi devreye alınmayacak ve iş tamamlanmış sayılmayacaktır. OEDAŞ Jeneratör Geçici Kabul tutanaklarının asıllarının birer sureti Fabrika Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
*Yapılacak iş anahtar teslim olacaktır. Jeneratör tesisinin projesinin hazırlanması, onaylatılması ve geçici kabulü ile ilgili olarak yükleniciye herhangi bir ek bedel ödenmeyecek olup, verilen teklife dahil edilecektir.
*Jeneratör tesisi devreye girdiğinde, mevcut kompanzasyon rölesi devre dışı bırakılacaktır. Bununla ilgili gerekli kumanda sistemi yüklenici tarafından devreye alınacaktır.
*Projede göründüğü üzere; kullanılacak bağlantı kabloları saf bakır kablo olarak tesis edilecek ve 3x(3x185+95 mm2 NYY) giriş ve 3x(3x185+95 mm2 NYY) çıkış kesitlerinden aşağı olamaz.
*Yapılacak işin her aşamasında, yüklenici gerekli iş güvenliği tedbirlerini kendisi almak zorundadır. Tüm sorumluluk yükleniciye aittir.
*Nakliye, montaj, zeminin hazırlanması (beton kaide vs.) ve devreye alma yükleniciye aittir.
*Tüm kablolama ve bağlantı elemanları dahil olacaktır.
*Yüklenici tarafından işletme personeline eğitim verilecektir.
*Tüm ekipmanlar yeni, kullanılmamış ve orijinal olacaktır.
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